Hướng dẫn cài Speed Cad cho AutoCad 2011 - 2012
Đầu tiên ban mở file "acad20xx.lsp" (xx là sô phiên bản cad, ví dụ 10,11,12) trong thư mục "C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support"
rồi copy 2 dòng lệnh dưới chèn thêm vào dưới dòng
(if (not (= (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad20xxdoc.lsp"))
lưu lại là ok.

(load "support\\PATH.fas")
(load "support\\APPLOAD.fas")


tiếp theo mới bắt đầu cài speed cad nhé!

